Author: НПП "Гарант-Сервис"
Last saved by: Админ-ПК
Document comments: Документ экспортирован из системы ГАРАНТ

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 996н "Об утверждении особенностей…

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 996н "Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 16 декабря 2019 г.
ГАРАНТ:
 Настоящий документ включен в перечень НПА, на которые не распространяется требование об отмене с 1 января 2021 г., установленное Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ. Соблюдение обязательных требований, содержащихся в настоящем документе, оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора), их несоблюдение может являться основанием для привлечения к административной ответственности 
В соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6991; 2014, N 26, ст. 3366) и пунктом 13 перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. N 290 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 17, ст. 2056), приказываю:
Утвердить по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, согласно приложению.

Министр | М.А. Топилин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 марта 2015 г.
Регистрационный N 36445

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты РФ
от 9 декабря 2014 г. N 996н

Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах
С изменениями и дополнениями от:
 16 декабря 2019 г.

1. Специальная оценка условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах (далее соответственно - работники, рабочие места), осуществляется в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда* с учетом настоящих Особенностей.
2. Эксперты и иные работники организации, проводящей специальную оценку условий труда, непосредственно участвующие в идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах должны соблюдать следующие обязательные для допуска на данные рабочие места требования и условия:
а) проходить обязательный медицинский осмотр в соответствии с пунктом 12 перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников**, с получением заключительного акта об отсутствии противопоказаний для работы на подземных работах;
б) проходить специальный инструктаж, обязательный перед спуском в шахту, с проверкой навыков применения самоспасателей и других средств индивидуальной защиты;
в) спускаться в шахту и перемещаться по горным выработкам только в сопровождении уполномоченного лица работодателя (заказчика);
г) осуществлять деятельность по идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведению исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов под контролем уполномоченного лица работодателя (заказчика).
3. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в подземных выработках шахт, опасных по газу, должны применяться средства измерений в рудничном искробезопасном исполнении.
В случае невозможности применения средств измерений в рудничном искробезопасном исполнении при проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов в подземных выработках шахт, опасных по газу, необходимо обеспечить контроль содержания метана в воздухе, максимальная концентрация которого не должна превышать 1%, с использованием индивидуальных автоматических приборов.
Информация об изменениях:
 Особенности дополнены пунктом 4 с 30 марта 2020 г. - Приказ Минтруда России от 16 декабря 2019 г. N 796Н
4. При проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах обязательным исследованиям (испытаниям) и измерениям при ведении подземных работ в угольной промышленности подлежат следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:
а) микроклимат;
б) световая среда;
в) ионизирующие излучения.
Ионизирующие излучения исследуются только при ведении подземных работ в угольной промышленности в отношении месторождений, на которых осуществляется добыча угля, содержащего указанные в лицензии на пользование недрами природные источники радиоактивного излучения.
Информация об изменениях:
 Особенности дополнены пунктом 5 с 30 марта 2020 г. - Приказ Минтруда России от 16 декабря 2019 г. N 796Н
5. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда на рабочих местах при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (далее - АПФД) при ведении подземных работ в угольной промышленности осуществляется в зависимости от соотношения максимального значения фактической среднесменной концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны и  АПФД в соответствии с приложением 10 к Методике проведения специальной оценки условий труда.
Максимальное значение фактической среднесменной концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны определяется из сравнения результатов исследований (испытаний) и измерений АПФД, проведенных аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации испытательной лабораторией (центром) при осуществлении организованного на данных рабочих местах производственного контроля за условиями труда, за последний год, и результатов исследований (испытаний) и измерений АПФД, полученных при проведении специальной оценки условий труда.
При отсутствии указанных результатов производственного контроля условия труда на рабочих местах по фактору АПФД относятся к вредным условиям труда третьей степени.
Информация об изменениях:
 Особенности дополнены пунктом 6 с 30 марта 2020 г. - Приказ Минтруда России от 16 декабря 2019 г. N 796Н
6. Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий труда на рабочих местах при воздействии световой среды осуществляется в следующем порядке:
а) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных горных выработках и подземных помещениях угольных шахт, за исключением подземных здравпунктов признаются вредными условиями труда 1 степени, если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения показателей освещенности при непосредственном выполнении работ на таких рабочих местах, меньше или равны нормативному значению освещенности рабочей поверхности для подземных работ , принимаемому равным 50 лк, но больше или равны значениям, указанным в таблице 1 приложения к настоящим Особенностям;
б) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных горных выработках и подземных помещениях угольных шахт, за исключением подземных здравпунктов признаются вредными условиями труда 2 степени, если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения показателей освещенности при непосредственном выполнении работ на таких рабочих местах ниже указанных в таблице 1 приложения к настоящим Особенностям или искусственное освещение на таких рабочих местах отсутствует;
в) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных горных выработках и подземных помещениях угольных шахт, за исключением подземных здравпунктов признаются допустимыми условиями труда (класс 2) если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения показателей освещенности при непосредственном выполнении работ на таких рабочих местах выше нормативного значения освещенности рабочей поверхности для подземных работ .
Для подземных здравпунктов условия труда по параметрам световой среды признаются вредными условиями труда 1 степени, если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения показателей освещенности при непосредственном выполнении работ на таких рабочих местах, меньше или равны нормативному значению освещенности рабочей поверхности для подземных работ, указанному в таблице 1 приложения к настоящим Особенностям, допустимыми - при превышении данного значения, вредными условиями труда 2 степени - при отсутствии искусственного освещения.
Итоговый класс (подкласс) условий труда при воздействии световой среды устанавливается по результатам исследований (испытаний) и измерений с учетом отсутствия в подземных горных выработках и подземных помещениях угольных шахт естественного освещения и проведения профилактических мероприятий по ультрафиолетовому облучению работников согласно таблице 5 приложения к настоящим Особенностям.
Информация об изменениях:
 Особенности дополнены пунктом 7 с 30 марта 2020 г. - Приказ Минтруда России от 16 декабря 2019 г. N 796Н
7. При отнесении условий труда к классам (подклассам) условий труда на рабочих местах в подземных горных выработках, а также в подземных помещениях при воздействии параметров микроклимата при ведении подземных работ в угольной промышленности учитывается следующее:
а) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных помещениях угольных шахт, признаются допустимыми условиями труда, если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения параметров микроклимата соответствуют указанным в таблице 2 приложения к настоящим Особенностям допустимым параметрам микроклимата;
б) при температуре воздуха на рабочих местах, расположенных в подземных помещениях угольных шахт, выше верхних границ температур, указанной в таблице 2, микроклимат следует оценивать как нагревающий. Класс условий труда в этом случае устанавливается по ТНС-индексу в соответствии с таблицей 3 приложения к настоящим Особенностям;
в) при температуре воздуха на рабочих местах, расположенных в подземных помещениях угольных шахт, ниже нижних границ температур, указанной в таблице 2, микроклимат следует оценивать как охлаждающий. Класс условий труда признается допустимым, если результаты исследований (испытаний) и измерений значения параметров микроклимата соответствуют данным таблицы 2 приложения к настоящим Особенностям, а в случае несоответствия указанным данным - вредными условиями труда 1 степени;
г) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных горных выработках угольных шахт, признаются допустимыми условиями труда, если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения параметров микроклимата соответствуют указанным в таблице 4 приложения к настоящим Особенностям допустимым параметрам микроклимата;
д) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных горных выработках угольных шахт, признаются вредными условиями труда 1 степени, если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения параметров микроклимата не соответствуют значениям, указанным в таблице 4 приложения к настоящим Особенностям допустимым параметрам микроклимата;
е) при скорости движения воздуха более 4,0 м/с степень вредности условий труда следует увеличивать на одну степень;
ж) в случае, если в течение рабочей смены работник находится на рабочих местах, характеризующихся различным уровнем термического воздействия, класс условий труда определяется как средневзвешенная величина с учетом продолжительности пребывания на каждом рабочем месте.
_____________________________
* Утверждена приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2014 г. N 31689).
** Утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г. N 22111), с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г. N 28970).

Информация об изменениях:
 Особенности дополнены приложением с 30 марта 2020 г. - Приказ Минтруда России от 16 декабря 2019 г. N 796Н
Приложение
к Особенностям проведения специальной
оценки условий труда на рабочих местах
работников, занятых на подземных
работах, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 9 декабря 2014 г. N 996н

Таблица 1

Минимальные значения освещенности от общего освещения рабочей поверхности на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, расположенных в подземных горных выработках и подземных помещениях угольных шахт

Участок выработки | Плоскость, в которой нормируется освещенность рабочей поверхности | Минимальная освещенность рабочей поверхности, лк
Призабойное пространство стволов при проходке | Горизонтальная на забое | 10
| Вертикальная на боковой поверхности ствола на расстоянии не менее 5 м от забоя | 5
Проходческие подвесные полки | Горизонтальная на полке | 5
Очистные выработки с механизированными комплексами | Вертикальная на груди забоя и горизонтальная на почве | 5
Участки выработки, где производятся перегрузка и погрузка угля (руды) | Горизонтальная на уровне лотка конвейера | 10
Разминовки в пределах околоствольных дворов, приемные площадки уклонов и бремсбергов, электромашинные установки, передвижные подстанции и распредпункты вне специальных камер | Горизонтальная на почве | 5
Откаточные штреки и квершлаги, разминовки на вспомогательных выработках, заезды, камеры ожидания, пункты посадки и выхода людей из поездов | Горизонтальная на почве | 2
Станции посадки и схода людей в транспортные средства (кроме поездов) | Горизонтальная на почве | 15
Уклоны и бремсберги для транспортировки грузов, выработки для перевозки людей механизированными транспортными средствами | Горизонтальная на почве | 2
Приемные площадки стволов | Горизонтальная на почве | 10
| Вертикальная на сигнальных табло | 20
Камеры опрокидов и разгрузки вагонеток (секционных поездов) в пределах околоствольных дворов | Горизонтальная на уровне 0,8 м от почвы | 10
Лебедочные камеры уклонов и бремсбергов | Горизонтальная на уровне 0,5 м от почвы | 10
| Вертикальная на приборах | 30
Камеры центральных подземных подстанций и водоотливов | Горизонтальная на уровне 0,8 м от почвы | 10
Локомотивные гаражи, зарядные камеры, склады горюче-смазочных материалов, заправочные пункты | Горизонтальная на уровне 0,8 м от почвы | 10
| Горизонтальная на верстаках | 20
Диспетчерские пункты | Горизонтальная на уровне 0,8 м от почвы | 10
| Вертикальная на шкале приборов | 30
Подземные здравпункты | Горизонтальная на уровне 0,8 м от почвы | 100
Раздаточные камеры складов взрывных материалов | Горизонтальная на уровне 0,8 м от почвы | 10
| Горизонтальная на рабочем столе | 30

Таблица 2

Допустимые параметры микроклимата на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, расположенных в подземных помещениях угольных шахт

Категория работ по уровню
энерготрат, Вт

Допустимые уровни температуры воздуха, °С

Относительная влажность воздуха, %

Скорость движения воздуха, м/с

| ниже оптимальных величин | выше оптимальных величин | | для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более | для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более
Iа (до 139) | 20,0 - 21,9 | 25,1 - 28,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,1
Iб (140 - 174) | 19,0 - 20,9 | 24,1 - 27,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,2
Iа (175 - 232) | 17,0 - 18,9 | 21,1 - 26,0 | 15 - 75 | 0,1 | 0,3
Iб (233 - 290) | 15,0 - 16,9 | 19,1 - 25,0 | 15 - 75 | 0,2 | 0,4
III (более 290) | 13,0 - 15,9 | 18,1 - 24,0 | 15 - 75 | 0,2 | 0,4

Таблица 3

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, расположенных в подземных помещениях угольных шахт, в зависимости от величины ТНС-индекса (°С) в условиях нагревающего микроклимата (верхняя граница значений)

Класс условий труда
Допустимый | Вредный | Опасный
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
23,9 | 24,2 | 25,0 | 26,4 | 29,9 | 30,0 и более

Таблица 4

Допустимые параметры микроклимата в подземных горных выработках угольных шахт на постоянных рабочих местах (гигиенические нормативы)

Скорость движения воздуха, м/с | Допустимая температура воздуха (°С), при относительной влажности
| до 75% | 76 - 90% | свыше 91 - 95%
до 0,25 | 16 - 24 | 18 - 23 | 18 - 22
0,26 - 0,5 | 18 - 25 | 19 - 24 | 19 - 23
0,51 - 1,00 | 19 - 26 | 20 - 25 | 20 - 24
1,10 - 4,00 | 20 - 26 | 22 - 26 | 22 - 27

Таблица 5

Итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочих местах работников, расположенных в подземных горных выработках и подземных помещениях угольных шахт, при воздействии световой среды

Оценка естественного освещения | Класс (подкласс) условий труда на рабочем месте, установленный по результатам исследований (испытаний) и измерений значения показателей освещенности | Профилактические мероприятия по ультрафиолетовому облучению работников | Итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте

Естественное освещение отсутствует
в течение всего рабочего дня (смены)
Подкласс 3.2

2

имеется

3.1

| | отсутствует | 3.1
| 3.1 | имеется | 3.1
| | отсутствует | 3.2
| 3.2 | имеется | 3.2
| | отсутствует | 3.2

Естественное
освещение периодически присутствует в течение рабочего дня (смены) -
есть выходы на поверхность согласно должностным обязанностям Подкласс 3.1

2

имеется

2

| | отсутствует | 3.1
| 3.1 | имеется | 3.1
| | отсутствует | 3.2
| 3.2 | имеется | 3.2
| | отсутствует | 3.2

27.04.2023 | Система ГАРАНТ | /