Приказ Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" от 29 декабря 2020 г. N 1/1654-П "Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по управлению профессиональными рисками в организациях Госкорпорации "Росатом"

В целях повышения уровня безопасности работников организаций Госкорпорации "Росатом" и совершенствования системы управления охраной труда приказываю:
1. Утвердить Единые отраслевые методические указания по управлению профессиональными рисками в организациях Госкорпорации "Росатом" (далее - Методические указания, приложение N 1).
2. Руководителям организаций Госкорпорации "Росатом", указанных в приложении N 2 к настоящему приказу, обеспечить принятие локальных нормативных актов организации, а также организаций в контуре их управления, предусматривающих обязательность реализации положений Методических указаний, в соответствии с регламентом по взаимодействию организации и Госкорпорации "Росатом".
Срок - 30.03.2021.
3. Рекомендовать руководителям федеральных государственных унитарных предприятий, в отношении которых Госкорпорация "Росатом" осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника имущества, хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат указанным унитарным предприятиям, акционерных обществ, акции которых принадлежат Российской Федерации и в отношении которых Госкорпорация "Росатом" осуществляет полномочия акционера, их дочерних обществ, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Госкорпорации "Росатом", их дочерних обществ, учреждений, созданных Госкорпорацией "Росатом" и вышеуказанными организациями, за исключением организаций Госкорпорации "Росатом", указанных в пункте 2 настоящего приказа, обеспечить принятие локальных нормативных актов организации, предусматривающих обязательность реализации положений Методических указаний.
Срок - 30.03.2021.

Генеральный инспектор	С.А. Адамчик	

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Госкорпорации "Росатом"
от 29 декабря 2020 N 1/1654-П

Единые отраслевые методические указания
по управлению профессиональными рисками в организациях Госкорпорации "Росатом"

1. Назначение и область применения

1.1. Единые отраслевые методические указания по управлению профессиональными рисками в организациях Госкорпорации "Росатом" (далее - Методические указания) разработаны с целью повышения качества деятельности организаций Госкорпорации "Росатом" (далее - организации Корпорации) по управлению профессиональными рисками в системе управления охраной труда.
1.2. Методические указания обязательны для применения всеми организациями Корпорации при выполнении процесса "Управление охраной труда".
1.3. Соблюдение Методических указаний является обязательным для работников организаций Госкорпорации "Росатом", участвующих в выявлении (идентификации) опасностей на рабочих местах, оценке уровней профессиональных рисков, и разработке мер по снижению уровней профессиональных рисков.
1.4. Методические указания устанавливают подходы и требования по выявлению (идентификации) опасностей на рабочих местах, оценке уровней профессиональных рисков, и разработке мер по снижению уровней профессиональных рисков путем реализации корректирующих действий.
1.5. На основании настоящих Методических указаний организации Корпорации разрабатывают свой руководящий документ по управлению профессиональными рисками с учетом специфики организации. В организациях, имеющих сертифицированные системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, соответствующие требованиям ISO 45001:2018 (или аналог национального стандарта), допускается использовать действующую в организации систему управления профессиональными рисками.
1.6. Результаты анализа рисков, проведенного в соответствии с Методическими указаниями используются при определении целей в области охраны труда для разработки мероприятий по управлению рисками, профилактике производственного травматизма и профзаболеваний, улучшению условий и охраны труда, совершенствованию системы управления охраной труда.
1.7. Ответственным за актуализацию Методических указаний и контроль их исполнения в соответствии с требованиями Положения о системе регламентирующих документов Госкорпорации "Росатом" является генеральный инспектор Корпорации.

2. Сокращения и аббревиатуры

Сокращение	Расшифровка	
Анализ риска	Процесс изучения природы и характера риска и определения уровня риска (ГОСТ Р 51897-2011)	
Вероятность	Мера возможности появления события, выражаемая действительным числом из интервала от 0 до 1, где 0 соответствует невозможному, а 1 - достоверному событию (ГОСТ Р 51897-2011)	
Вредный производственный фактор	Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию (статья 209 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ)	
Допустимый риск	Риск, который организация и причастные стороны готовы сохранять после обработки риска для достижения своих целей (ГОСТ Р 51897-2011)	
Идентификация опасностей	Процесс определения, составления перечня и описания элементов риска (ГОСТ Р 51897-2011).	
Корпорация	Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	
Корректирующее действие	Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой выявленной нежелательной ситуации	
Методические указания	Единые отраслевые методические указания по созданию в организациях Госкорпорации "Росатом" системы оценки и управления профессиональными рисками	
Наряд-допуск	Составленное на специальном бланке распоряжение на безопасное проведение работы, определяющее её содержание, место, время начала и окончания, необходимые меры по безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы	
Опасная зона	Зона возможного воздействия на работающего, при его нахождении в ней, опасных производственных факторов и/или вредных производственных факторов, риск воздействия или экспозиция которых могут превысить предельно допустимые значения (ГОСТ 12.0.002-2014)	
Опасность	Источник потенциального вреда (ГОСТ Р 51897-2011)	
Оценка профессиональных рисков	Процесс, охватывающий идентификацию риска, анализ риска и сравнительную оценку риска (ГОСТ Р 51897-2011)	
Последствие	Результат воздействия события на объект (ГОСТ Р 51897-2011)	
Профессиональное заболевание	Острое или хроническое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия на него вредного(ых) производственного(ых) фактора(ов) при выполнении им трудовых обязанностей и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности (Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний")	
Рабочее место	Место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя (ст. 209 ТК РФ)	
Риск	Название и мера случайного причинения вреда, совокупно сочетающая степень возможности причинения вреда и степень его медицинской, или технической, или социально-экономической значимости (тяжести). (ГОСТ 12.0.002-2014)	
Руководитель работ	Работник производственного структурного подразделения, уполномоченный распоряжением руководителя этого подразделения осуществлять распорядительные функции по управлению работами повышенной опасности по наряду-допуску и определяемый выдающим наряд-допуск	
Управление
профессиональными
рисками	Комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков (ст. 209 ТК РФ N 197-ФЗ)	
Условия труда	Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника (ст. 209 ТК РФ)	

3. Управление профессиональными рисками

3.1. Общие положения

3.1.1. Управление профессиональными рисками в организации Корпорации осуществляется в следующем порядке:
1) выявление (идентификация) опасностей на рабочих местах;
2) оценка уровней профессиональных рисков на рабочих местах;
3) разработка мер по снижению уровней профессиональных рисков.
3.1.2. Для выявления, идентификации и оценки уровней профессиональных рисков организация Корпорации может воспользоваться услугами сторонней специализированной организации или провести процедуру своими силами.
3.1.3. Оценка уровней профессиональных рисков должна быть проведена на каждом рабочем месте, при этом периодичность её проведения на одном и том же рабочем месте определяется работодателем в локальном нормативном акте организации Корпорации, регламентирующем всю процедуру. Проводить оценку рисков следует не реже одного раза в пять лет.
3.1.4. Внеочередная оценка уровней профессиональных рисков должна проводиться на рабочих местах в следующих случаях:
произошедшего несчастного случая на данном рабочем месте;
внутренних изменений в организации Корпорации (такие как: применение новых технологических и трудовых процессов или изменение организационных структур);
внешних изменений (например, в результате совершенствования законодательства и иных нормативных правовых актов, появления новых технологий);
во всех иных случаях, когда организация Корпорации считает это целесообразным и необходимым.
3.1.5. Учитывая наличие в организациях Корпорации работоспособной нарядно-допускной системы, применяемой при проведении наиболее опасных и нестандартных работ, при которой оценка и управление профессиональными рисками является неотъемлемой частью при составлении наряда-допуска, разрешается при проведении ремонтных работ, а также работ на нестационарных рабочих местах вместо полномасштабной процедуры управления профессиональными рисками с оформлением карты оценки уровней профессиональных рисков, ограничиться выдачей наряда-допуска.
3.1.6. Руководитель работ выдает исполнителю работ наряд-допуск, в котором указаны все возможные опасности, которые могут возникнуть при выполнении данной работы, а также меры безопасности, которые необходимо применить.
3.1.7. Все действия, реализуемые в рамках управления профессиональными рисками, должны быть документированы. Перечень формируемых документов представлен в приложениях к настоящим Методическим указаниям. В случае если организация Корпорации приняла решение провести процедуру управления профессиональными рисками полностью своими силами, то следует воспользоваться представленным ниже пошаговым алгоритмом.

3.2. Шаг 1. Создание комиссии по управлению профессиональными рисками

3.2.1. Выявление (идентификацию) опасностей и оценку уровней профессиональных рисков целесообразно проводить силами специальных комиссий, создаваемых в каждом структурном подразделении организации, которые могут включать в себя специалистов по следующим направлениям: по производственным процессам, оборудованию, энергетике, нормированию труда, охране труда и промышленной безопасности, а также полномочного представителя профсоюзной организации или иного представительного органа работников.
3.2.2. Возглавлять комиссию по управлению профессиональными рисками целесообразно руководителю структурного подразделения организации или одному из его заместителей.
3.2.3. Общее руководство работой по оценке и управлению рисками в организации целесообразно возложить на главного инженера (технического директора).
3.2.4. В организациях с численностью работников менее 50 человек работу по идентификации опасностей и оценке рисков может выполнять отдельный работник, например, специалист по охране труда.
3.2.5. В организациях, где имеются профессиональные объединения работников, целесообразно привлекать к выявлению (идентификации) опасностей и оценке уровней профессиональных рисков членов таких объединений, прошедших подготовку по вопросам управления профессиональными рисками.
3.2.6. Целесообразно организовать подготовку членов комиссии по вопросам управления профессиональными рисками с целью полноценной и качественной организации работы данной комиссии. Подготовка заключается в ознакомлении с общими принципами оценки рисков. Подготовка может проводиться как силами организации-работодателя, так и в организациях дополнительного профессионального образования.

3.3. Шаг 2. Сбор и анализ исходных данных для выявления (идентификации) опасностей

3.3.1. Исходными данными для выявления (идентификации) опасностей являются такие информационные источники, как например:
результаты проведенных ранее проверок;
отчеты о контроле рабочих мест органами здравоохранения;
статистика по несчастным случаям.
виды выполняемых работ;
используемое оборудование, инструменты и приспособления, материалы и сырье;
здания, сооружения, территории, на которых осуществляется выполнение работ (места пребывания работников в рабочее время).
3.3.2. Получение исходных данных обеспечивается путем анализа документов организации.
3.3.3. В числе документов, рассматриваемых в целях получения исходных данных, могут быть:
стандарты, применяемые в организации;
инструкции по эксплуатации оборудования, приспособлений и инструментов;
инструкции по охране труда;
должностные и производственные инструкции;
результаты производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
результаты проведения специальной оценки условий труда;
другие документы.
3.3.4. Результатом анализа исходных данных для выявления (идентификации) опасностей является информация, занесенная в Карту исходных сведений для оценки уровней профессиональных рисков (приложение N 5 к настоящим Методическим указаниям).

3.4. Шаг 3. Выявление (идентификация) опасностей на рабочих местах

3.4.1. Выявление (идентификация) опасностей, которые могут причинить ущерб жизни или здоровью работников - основной этап процесса управления рисками.
3.4.2. Выявление (идентификация) опасностей на рабочих местах проводится следующим образом:
1) проводится анализ комплекта нормативных правовых актов и локальных актов организации Корпорации, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности, с учетом обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда согласно статье 212 Трудового кодекса Российской Федерации. При этом каждому требованию сопоставляется опасность из классификатора опасностей (приложение N 3 к настоящим Методическим указаниям), и данная опасность фиксируется в соответствующей графе реестра опасностей организации (приложение N 10 к настоящим Методическим указаниям);
2) проводится обследование мест пребывания работников при выполнении работ в зданиях, сооружениях и на территории организации Корпорации, а также при эксплуатации оборудования, инструментов и приспособлений, сырья и материалов при выполнении работ или нахождении работников в производственных помещениях. В процессе обследования мест пребывания работников прогнозируются возможные опасные ситуации, в том числе, аварии, которые могут произойти на рабочем месте, вне рабочего места или при перемещении по территории, и способные негативно повлиять на здоровье и безопасность работников.
3.4.3. При выявлении (идентификации) опасностей комиссии по управлению профессиональными рисками следует принимать во внимание опасности, возникающие при выполнении работниками типичных (аналогичных) и единичных производственных процессов, регулярных и нерегулярных видов работ.
3.4.4. Если рабочее место работника стационарное - проводится выявление (идентификация) опасностей на его рабочем месте. Если работники в течение рабочей смены передвигаются по территории и заходят в различные производственные помещения организации Корпорации, то опасности выявляются по всем рабочим зонам. Полученная информация заносится в Протокол осмотра места нахождения работников при выполнении работ (приложение N 7 к настоящим Методическим указаниям).
3.4.5. Чтобы выявить (идентифицировать) опасности необходимо по возможности установить все источники, ситуации, действия или их комбинации, которые могут стать причиной травмы или ухудшения здоровья работников.
3.4.6. При выявлении (идентификации) опасностей путем анализа документированной информации комиссии по управлению профессиональными рисками необходимо использовать:
нормативные правовые акты (межотраслевые и отраслевые правила по охране труда, инструкции по охране труда), локальные нормативные акты по охране труда, которые относятся к определенному рабочему процессу. Например, если нет инструкции по охране труда для какого-либо вида работ, то это риск "опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций;
- нормативные технические и технологические документы (технологические регламенты; инструкции по эксплуатации оборудования, инструментов и приспособлений, материалов и сырья; руководства по эксплуатации оборудования и т.п.).
результаты специальной оценки условий труда - позволят определить вредные производственные факторы, которые могут влиять на работника;
техническая документация на оборудование и технологическая документация на процессы;
информация о веществах и инструментах, которые участвуют в технологическом процессе - это позволит определить риски, которые возникают при работе с инструментами и веществами;
сведения о происшедших авариях, инцидентах, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в организации и результаты их расследования, которые помогут определить при каких работах и производственных процессах в организации работники подвергаются наиболее высоким рискам;
доступные сведения и статистические данные о несчастных случаях и производственном травматизме в других организациях, в том числе других отраслей промышленности. С их помощью можно узнать, во время каких работ имеют место потенциальные риски, и уделить больше внимания безопасности выполнения этих работ. Эти данные доводятся в ежеквартальных обзорах Генеральной инспекции, на отраслевых семинарах по охране труда и днях безопасности. Также информацию можно получать из докладов Ростехнадзора России, которые ведомство публикует на своем официальном сайте;
жалобы работников, представления уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзной организации, которые связаны с ненадлежащими условиями труда, и предложения по улучшению условий труда. Некоторые риски сложно выявить при проверках и аудитах, их могут заметить только работники, которые сталкиваются с ними во время выполнения работ;
предписания надзорных органов в области охраны труда и промышленной безопасности, представителей технической инспекции труда Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности.
3.4.7. Далее выявление (идентификация) опасностей осуществляется путем обследования рабочих мест посредством:
визуального осмотра производственных помещений, промышленной территории и рабочих мест;
опроса работников, в том числе, руководителей и специалистов об угрозах жизни и здоровью, которые имели место быть или потенциально могли бы произойти.
3.4.8. При обследовании рабочих мест комиссия по управлению профессиональными рисками может использовать Протокол осмотра места нахождения работников при выполнении работ, представленный в приложении N 7 к настоящим Методическим указаниям.
3.4.9. В рамках визуального осмотра производственных помещений, объектов территории и рабочих мест работников выясняется или уточняется информация о видах выполняемых работ (операций), информация об используемом оборудовании, инструментах и приспособлениях, а также материалах и сырье. Результаты визуального осмотра производственных помещений, промышленной территории фиксируются в Протоколе осмотра мест нахождения работников при выполнении работ (приложение N 7 к настоящим Методическим указаниям).
3.4.10. Опрос работников осуществляется посредством их интервьюирования или анкетирования. Рекомендуемый перечень вопросов для интервьюирования работников представлен в приложении N 8 к настоящим Методическим указаниям. В диалоге с работниками уточняется, какие могут быть опасности, связанные или не связанные с выполняемой работой. Результаты опроса работников фиксируются в Анкете опроса работника о профессиональных рисках (приложение N 8 к настоящим Методическим указаниям).
3.4.11. Результатом выявления (идентификации) опасностей является сформированный Реестр опасностей организации Корпорации (приложение N 10 к настоящим Методическим указаниям).

3.5. Шаг 4. Оценка уровней профессиональных рисков на рабочих местах

3.5.1. Оценка уровня профессионального риска проводится организацией Корпорации для каждой выявленной (идентифицированной) опасности, и осуществляется в следующей последовательности:
1) оценка уровня профессионального риска;
2) оценка приемлемости уровня профессионального риска.
3.5.2. При оценке уровень профессионального риска рассматривается как сочетание вероятности проявления опасности и тяжести ущерба от ее проявления.
3.5.3. Выявленные (идентифицированные) опасности ранжируются посредством оценки уровня профессиональных рисков для каждой идентифицированной опасности. Оценка уровня профессиональных рисков осуществляется с использованием матрицы оценки профессиональных рисков. Результаты оценки уровней профессиональных рисков идентифицированных опасностей заносятся в Реестр профессиональных рисков (приложение N 6 к настоящим Методическим указаниям).
3.5.4. Оценка уровня профессионального риска осуществляется с использованием матрицы оценки уровня профессионального риска, которая представляет собой таблицу с пятью строками, соответствующими пяти интервалам тяжести возможного ущерба, и пятью столбцами, соответствующими 5 интервалам вероятности проявления опасности (таблица N 1).

3.5.5. Для столбца тяжести возможного ущерба (в матрице - первый столбец) установлены следующие категории, соответствующие каждому из пяти интервалов (таблица N 2).

Уровень	Тяжесть	Описание (период времени - за последние 5 лет)	
5	Катастрофическая	Более чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания	
4	Большая	От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом	
3	Умеренная	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	
2	Незначительная	Травмы или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	
1	Пренебрежимо малая	Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность	

3.5.6. Для строки оценки вероятности проявления опасности (верхняя строка) устанавливают следующие категории, буквенные обозначения и числовые значения (таблица N 3).

Уровень	Вероятность	Описание	
1	Редко	Не ожидается, но все же возможно	Событие практически никогда не произойдет 1%	
2	Однажды	Вряд ли это произойдет при нормальных обстоятельствах	Событие случается редко до 30%	
3	Случайно	Возможно или известно, что это имеет место	Вероятность события около 50%	
4	Часто	Обычное явление	Скорее всего событие произойдет 70%	
5	Почти определенно	Постоянный или повторяющийся опыт	Событие почти обязательно произойдет 99%	

3.5.7. При использовании матрицы оценки профессионального риска необходимо выбрать подходящие для данного случая значения тяжести возможного ущерба (Т) и частоту (оценку вероятности) события (Ч). В зависимости от величины и значимости профессиональные риски, определяемые на основе матрицы, подразделяются на три степени:
низкие (величина профессионального риска находится в пределах H1-Н4);
средние (величина профессионального риска находится в пределах С5-C12);
высокие (величина профессионального риска находится в пределах В15-В25).
3.5.8. Оценку приемлемости уровня профессионального риска на рабочем месте следует производить в зависимости от оценки уровня профессионального риска и оценки существующих мер управления.
3.5.9. Оценка существующих мер управления делится на три категории:
1) "Оценка 1" - существующие меры управления внедрены и профессиональный риск является контролируемым;
2) "Оценка 2" - существующие меры управления внедрены частично, профессиональный риск контролируется слабо;
3) "Оценка 3" - существующие меры управления отсутствуют, риск является неконтролируемым.
3.5.10. Оценка приемлемости профессионального риска на рабочем месте относительно оценки уровня профессионального риска и оценки существующих мер управления осуществляется по следующей схеме:

3.5.11. Результатом оценки приемлемости профессионального риска является один из выводов, характеризующих отношение к профессиональному риску:
1) риск является неприемлемым (недопустимым) и требует выработки и принятия дополнительных мер управления профессиональным риском, или совершенно новых мер управления;
2) риск является допустимым и не требует принятия дополнительных мер управления профессиональным риском, но требуется осуществлять регулярный анализ реализации существующих мер управления и поддерживать мониторинг уровня профессионального риска;
3) риск является приемлемым и не требует принятия дополнительных мер управления (снижения уровня профессионального риска не требуется, но рекомендуется поддержание существующих мер управления).
3.5.12. Актуализация результатов оценки уровней профессиональных рисков, то есть повторное проведение оценки, необходимо в случае отсутствия в структурном подразделении мероприятий, направленных на снижение уровней профессиональных рисков, или их неполного выполнения. Актуализация результатов оценки уровней профессиональных рисков осуществляется по результатам следующих мероприятий:
административно-общественный контроль за состоянием охраны труда;
контроль со стороны первичной профсоюзной организации;
система индивидуальной ответственности;
инспекционные проверки;
внутренние аудиты ISO 45001;
проверки государственных надзорных органов;
расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
3.5.13. Актуализация результатов оценки уровней профессиональных рисков осуществляется также в случаях наличия изменений в источниках профессиональных рисков:
в видах выполняемых работ и местах пребывания работников на объектах;
в оборудовании, инструментах и приспособлениях, сырье и материалах.
3.5.14. Выявленные по результатам проведения инспекционных, контрольных, надзорных мероприятий, расследований недостатки и замечания, а также наличие изменений в источниках профессиональных рисков подлежат анализу на соответствие идентифицированным опасностям и оцененным уровням профессиональных рисков на рабочих местах. В случае установления несоответствий результаты выявления (идентификации) опасности, оценки уровней профессиональных рисков, перечень мер по их устранению/снижению уровней и карты оценки уровней профессиональных рисков на рабочих местах подлежат корректировке.

3.6. Шаг 5. Разработка мер по снижению уровней профессиональных рисков

3.6.1. Применение дополнительных мер управления для высоких, средних и низких уровней профессиональных рисков, в зависимости от уже существующих мер, осуществляется в соответствии с матрицей, приведенной в таблице:

3.6.2. Из таблицы выбираются соответствующие типы рекомендуемых дополнительных мер управления.
3.6.3. Для высокого уровня профессиональных рисков председатель комиссии по управлению профессиональными рисками принимает следующие решения:
1) "регулярный анализ" - наблюдение руководителем работ за действиями работников и анализ этих действий с точки зрения безопасности, и при необходимости, возможность полной приостановки работ до устранения опасных действий;
2) "прекратить все работы и устранить риск" - предусматривает, что руководитель структурного подразделения, в котором обнаружен высокий уровень риска, срочно прекращает работы и обеспечивает вывод работников из опасной зоны до устранения опасности.
3.6.4. Для среднего уровня профессиональных рисков председатель комиссии по управлению профессиональными рисками принимает следующие решения:
1) "мониторинг" - предусматривает постоянное наблюдение со стороны руководителя работ за действиями работников;
2) "анализ/действие" - предусматривает проведение анализа деятельности работников, и при выявлении нарушений должны быть приняты соответствующие корректирующие действия;
3) "прекратить все работы и устранить риск" - предусматривает, что руководитель структурного подразделения, в котором обнаружен высокий уровень риска, срочно прекращает работы и обеспечивает вывод работников из опасной зоны до устранения опасности.
3.6.5. Для низкого уровня профессиональных рисков председатель комиссии по управлению профессиональными рисками принимает следующие решения:
1) "дополнительных действий не требуется" - реализуются существующие меры управления при этом дополнительных мер не требуется;
2) "мониторинг" - постоянное наблюдение со стороны руководителя работ за действиями работников;
3) "регулярный контроль и анализ" - предусматривает проведение анализа результатов контроля за ходом работ.

4. Контроль за выполнением работ по управлению профессиональными рисками

4.1. Контроль за выполнением работ по управлению профессиональными рисками обеспечивается в рамках проведения административно-общественного контроля за состоянием охраны труда, в соответствии с системой управления охраной труда организации, посредством отслеживания своевременного и полного оформления форм документов на этапах планирования и выполнения работ:
перечня рабочих мест и источников профессиональных рисков (этап планирования работ);
графика выполнения работ по оценке и управлению профессиональными рисками (этап планирования работ);
реестра идентифицированных опасностей (этап выполнения работ);
реестра профессиональных рисков (этап выполнения работ);
плана мероприятий по повышению эффективности существующих мер управления и реализации дополнительных мер управления профессиональными рисками (этап выполнения работ);
карт оценки профессиональных рисков на рабочих местах (этап выполнения работ).
4.2. В рамках контроля за выполнением работ по оценке и управлению профессиональными рисками участниками административно-общественного контроля отслеживается своевременность актуализации результатов оценки уровней профессиональных рисков.
4.3. Контроль за выполнением работ по управлению профессиональными рисками организуется на уровне структурных подразделений и организации в целом. На уровне структурных подразделений контролируется своевременное и полное оформление описанных выше форм документов, сформированных по данным структурных подразделений, на уровне организации - по обобщенным данным структурных подразделений организаций Корпорации.
4.4. Контроль своевременности выполнения работ по оценке и управлению профессиональными рисками осуществляется по данным графиков выполнения работ по оценке и управлению профессиональными рисками, формируемых на этапе планирования работ, как для каждого структурного подразделения, так и для организации в целом.

5. Повышение эффективности работ по управлению профессиональными рисками

5.1. Для повышения эффективности работ по управлению профессиональными рисками комиссия по управлению профессиональными рисками проводит ежегодный анализ результатов контроля за выполнением работ по оценке и управлению профессиональными рисками, направленного на обеспечение полноты и своевременности реализации мероприятий на этапах планирования и выполнения работ.
5.2. Анализ результатов контроля за выполнением работ по управлению профессиональными рисками проводится с целью выявления причин неполного или несвоевременного проведения работ.
5.3. По результатам ежегодного анализа формируется план корректирующих действий (мероприятий), направленных на повышение эффективности работ по управлению профессиональными рисками.

6. Ответственные лица за организацию и контроль выполнения работ по управлению профессиональными рисками

6.1. Ответственным лицом за организацию работ по управлению профессиональными рисками на уровне структурного подразделения является руководитель соответствующего структурного подразделения. Он создает комиссию по управлению профессиональными рисками в подразделении, утверждает карту исходных сведений для оценки профессиональных рисков (приложение N 5 к настоящим Методическим указаниям), утверждает протокол осмотра места нахождения работников при выполнении работ (приложение N 7 к настоящим Методическим указаниям), согласовывает план мероприятий по управлению профессиональными рисками (приложение N 13 к настоящим Методическим указаниям.
ГАРАНТ:
 По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "приложение N 13" имеется в виду "приложение N 12" 
6.2. Ответственным лицом за организацию работ по управлению профессиональными рисками на уровне организации является главный инженер (технический директор) организации. Он издает распорядительный документ по организации о проведении работ по управлению профессиональными рисками в организации.
6.3. Ответственным лицом за обеспечение контроля выполнения работ по управлению профессиональными рисками (этапы контроля и повышения эффективности работ) на уровне организации Корпорации является главный инспектор организации (при наличии) либо другое лицо, назначенное руководителем организации. Он рассматривает результаты проведенной оценки уровней профессиональных рисков и планы мероприятий по управлению профессиональными рисками.
6.4. Ответственным лицом за обеспечение контроля выполнения работ по управлению профессиональными рисками на уровне Корпорации является генеральный инспектор Корпорации. Он контролирует, в рамках инспекционных проверок, деятельность в организации, связанную с управлением профессиональными рисками.

7. Использование информации об идентифицированных опасностях и результатах оценки, связанных с ними профессиональных рисков, в действующих процессах охраны труда

7.1. Инструкции по охране труда

7.1.1. Информация об идентифицированных опасностях и результатах оценки, связанных с ними рисков должна использоваться в инструкциях по охране труда с целью информирования работников о существующих опасностях до момента начала выполнения работ - на этапе инструктирования.
7.1.2. В инструкциях по охране труда рекомендуется указывать идентифицированные опасности на рабочем месте (профессии) работника, их источники, обозначения (знаки) и меры безопасности, которые фактически являются требованиями охраны труда.
7.1.3. Дополнительно в инструкциях по охране труда рекомендуется указывать наименования и обозначения средств индивидуальной защиты, которые необходимо использовать работнику для защиты от имеющихся на его рабочем месте опасностей.

7.2. Маркировка рабочих мест и объектов инфраструктуры

7.2.1. Информация об идентифицированных опасностях и их источниках должна использоваться в маркировке рабочих мест и объектах инфраструктуры (проходы, проемы, объекты территории, зданий и сооружений и т.п.). Это позволит наглядно проинформировать работников о существующих опасностях на рабочих местах и объектах инфраструктуры.
7.2.2. Должно быть соблюдено единообразие в способах и форматах иллюстрирования - образы, представленные в инструкциях по охране труда и изучаемые работниками при подготовке, должны соответствовать образам, фактически размещенным на рабочих местах и объектах инфраструктуры.

8. Нормативные ссылки

8.1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
8.2. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
8.3. ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Термины и определения.
8.4. ГОСТ 12.0.002-2014 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Термины и определения.
8.5. ГОСТ 12.0.230.4-2018 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ".
8.6. ГОСТ 12.0.230.5-2018. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 N 578-ст).
8.7. Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н "Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда".
8.8. Единые отраслевые методические указания по формированию и совершенствованию системы управления охраной труда в организациях Госкорпорации "Росатом" (приказ Госкорпорации "Росатом" от 27.06.2019 N 1/618-П).
ГАРАНТ:
 Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
8.11. Единые отраслевые методические указания по построению организационных схем организаций Госкорпорации "Росатом" (приказ Госкорпорации "Росатом" от 29.12.2012 N 1/1321-П).
8.12. Положение о системе регламентирующих документов Госкорпорации "Росатом" (приказ Госкорпорации "Росатом" от 04.12.2015 N 1/1176-П).

Приложение N 1
к Методическим указаниям

Классификатор 1. Источники риска

1. Здания и сооружения
1.1. Жилые (дома, гостиницы, общежития)
1.2. Общественные (учебные заведения, театры, клубы, больницы)
1.3. Производственные
1.3.1. Промышленные (цеха, котельные, насосные и электростанции)
1.3.2. Сельскохозяйственные (коровники, птичники, теплицы, овоще- и зернохранилища)
1.3.3. Административно-бытовые
1.3.4. Вспомогательные
1.4. Производственные (подъемники, хранилища, домны, печи, градирни, газгольдеры, воздухозаборные и дымовые трубы)
1.5. Транспортные (мосты, путепроводы, эстакады, причалы, железные и автомобильные дороги, аэродромные взлетно-посадочные полосы)
1.6. Складские
1.7. Водохозяйственные (водозаборные, водоочистные, водопропускные, станции перекачки)
1.8. Гидротехнические (плотины, дамбы, каналы, шлюзы)
1.9. Сооружения связи и электропередачи
1.10. Трубопроводный транспорт
2. Оборудование
2.1. Деревообрабатывающее оборудование
2.2. Оборудование для литейного производства
2.3. Кузнечнопрессовое оборудование
2.4. Химическое оборудование
2.5. Оборудование для термической обработки металлов
2.6. Оборудование для холодной обработки металлов
2.7. Подъемно-транспортное оборудование
2.8. Напольный безрельсовый колесный транспорт
2.9. Торгово-технологическое оборудование (общественное питание)
2.10. Оборудование для производства асбестоцементных изделий
2.11. Оборудование химической стирки, чистки
2.12. Оборудование в розничной торговле
2.13. Электроустановки
2.14. Оборудование, применяемое при окрасочных работах
2.15. Оборудование для технологических процессов нанесения металлопокрытий
2.16. Оборудование для газопламенной обработки металлов
2.17. Офисная оргтехника
2.18. Оборудование АЗС
2.19. Оборудование для технологических процессов пайки
2.20. Производственное оборудование, используемое при работах с эпоксидными смолами и материалами
2.21. Оборудование, используемое в производствах по переработке пластмасс
2.22. Сварочное оборудование
2.23. Железнодорожный транспорт
2.24. Компрессорное оборудование
2.25. Лазерные установки
2.26. Ультразвуковое оборудование
2.27. Водопроводно-канализационное оборудование
2.28. Лабораторное оборудование
2.29. Складское оборудование
2.30. Строительно-дорожный транспорт
2.31. Паяльное оборудование
2.32. Медицинское оборудование
Сосуды и аппараты, работающие под давлением
3. Инструменты и приспособления
3.1. Слесарный инструмент
3.2. Электрический инструмент
3.3. Пневматический инструмент
3.4. Пиротехнический инструмент
3.5. Столярный инструмент
3.6. Медицинские инструменты
3.7. Измерительные инструменты
3.8. Строительные инструменты
4. Сырье и материалы
4.1. Заготовки деталей
4.2. Сыпучие вещества
4.3. Жидкие вещества
5. Территория
5.1. Пешеходные дорожки
5.2. Проезды для транспорта
5.3. Отмостки, тротуары, проходы
5.4. Дренажные системы
5.5. Зеленые насаждения
5.6. КПП, проходная
5.7. Стоянки автомобилей
6. Человеческое поведение
6.1. Коллеги
6.2. Клиенты
6.3. Посетители
6.4. Нарушители
6.5. Посторонние

Приложение N 2
к Методическим указаниям

Классификатор 2. Факторы риска

Фактор расположения рабочего места
1. Нахождение на высоте
2. Скользкий пол, выступы, и неровности пола
3. Замусоренная территория (шланги провода и т.п.)
4. Снежная или ледяная поверхность.
5. Ямы, котлованы.
6. Перемещение груза краном в пределах нахождения работника
7. Горная порода, земляные массы, скалы, камни,#
8. Снег на крыше.
9. Ветхие элементы зданий, кровли, стен
10. Частично собранная конструкция или сооружение
11. Строительные леса, лестницы, складированные товары, др.
Механические факторы
12. Возможность падения случайных предметов
13. Тяжелый материалы, сырье или инструмент (>1 кг)
14. Детали (заготовок), которые могут отлететь из-за плохого закрепления
15. Элементы оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления
16. Осколки, стружки и т.п. которые могут отлететь
17. Движущиеся части оборудования
18. Резервуары с жидкостью под давлением
19. Резервуары с газом под давлением
20. Пружины или другие упругие элементы
21. Движущиеся колющие элементы у оборудования или инструмента
22. Неподвижные колющие элементы у оборудования или инструмента
23. Части механизма, которые могут зацепить человека с последующим затягиванием
24. Вращающиеся части оборудования или инструмента.
25. Движущиеся абразивные элементы
26. Неподвижные абразивные элементы
27. Проезд по территории транспортных средств
28. Острые кромки, заусенцы, шероховатости у оборудования, механизмов или изделий.
29. Режущий инструмент у оборудования, механизмов, или изделий.
30. Струи жидкости, воздействующие на организм работающего при соприкосновении с ним
31. Стеклянные элементы
Электрические факторы
32. Электрическое напряжение элементов объекта менее 1000 вольт
33. Электрическое напряжение элементов объекта более 1000 вольт
34. Статическое электричество
Термические факторы
35. Крайне высокая температура объекта
36. Крайне низкая температура объекта
37. Открытый огонь
Климатические факторы
38. Повышенная температура на месте проведения работ
39. Пониженная температура на месте проведения работ
40. Повышенная влажность на месте проведения работ
41. Пониженная влажность на месте проведения работ
42. Повышенное движение воздуха на месте проведения работ
43. Пониженное движение воздуха на месте проведения работ
Факторы дыхания
44. Возможность попадания в воду
45. Пары или газы вредных веществ
46. Аэрозоль (пыль) веществ
Барометрические
47. Повышенное барометрическое давление
48. Пониженное барометрическое давление
49. Резкое изменение барометрического давления
Химические
50. Опасные вещества
51. Опасные жидкости
52. Опасные газы
Неионизирующее излучение
53. Инфракрасное излучение;
54. Ультрафиолетовое излучение;
55. Лазерное излучение;
Ионизирующее излучение
56. Коротковолновое электромагнитное излучение
57. Потоками частиц: бета
58. Радиоактивное загрязнение
Тяжесть трудового процесса
59. Постоянное перемещение груза на расстояние
60. Разовое перемещение груза на расстояние
61. Стереотипные движения при локальной нагрузке
62. Стереотипные движения при глобальной нагрузке
63. Статическая нагрузка
64. Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня
65. Наклоны корпуса тела работника более 30°
66. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены
Напряженность трудового процесса
67. Монотонность производственной обстановки
68. Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы
69. Число производственных объектов одновременного наблюдения
70. Нагрузка на слуховой анализатор
71. Активное наблюдение за ходом производственного процесса
72. Работа с оптическими приборами
73. Нагрузка на голосовой аппарат
Воздействие световой среды
74. Отсутствие или недостаток необходимого естественного освещения;
75. Отсутствие или недостатки необходимого искусственного освещения;
76. Повышенная яркость света;
77. Слепящая яркость видимого света
78. Пониженная световая и цветовая контрастность;
79. Прямая и отраженная блескость;
80. Повышенная пульсация светового потока;
Факторы вибрации
81. Инструменты и оборудование создающие локальную вибрацию
82. Инструменты и оборудование создающие общую вибрацию
83. Факторы, связанные с акустическими колебаниями (шум)
84. Повышенный уровень и другие неблагоприятные характеристики шума
85. Повышенный уровень инфразвуковых колебаний
86. Повышенный уровень ультразвуковых колебаний (воздушный и контактный ультразвук)
Биологические факторы
87. Патогенные микроорганизмы
88. Животные
89. Насекомые
90. Растения
91. Возможность передачи инфекции
Другие
92. Повышенный уровень электромагнитных излучений
93. Движение на автотранспорте
94. Использование инструмента ударного действия
95. Неформальное общение персонала
96. Прием пищи
97. Общение с третьими лицами

Приложение N 3
к Методическим указаниям

Классификатор 3. Опасности

1. Механические опасности
1.1. Опасность падения
1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании;
1.1.2. Опасность падения из-за потери равновесия при подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
1.1.3. Опасность падения с высоты
1.1.4. Опасность падения с высоты вместе с сооружением
1.1.5. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот
1.1.6. Опасность падения в яму
1.2. Опасность удара
1.2.1. Опасность удара из-за падения перемещаемого груза
1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов
1.2.3. Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши
1.2.4. Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления
1.2.5. Опасность удара тяжелым инструментом
1.2.6. Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления
1.2.7. Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования
1.2.8. Опасность удара отлетающими осколками
1.2.9. Опасность удара жидкостью под давлением
1.2.10. Опасность удара газом под давлением
1.2.11. Опасность удара от механического упругого элемента
1.2.12. Опасность падения на ноги тяжелого предмета
1.3. Опасность укола
1.3.1. Опасность укола из-за натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие)
1.3.2. Опасность укола в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин
1.4. Опасность затягивания
1.4.1. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов
1.4.2. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты
1.5. Опасность пореза
1.5.1. Опасность воздействия движущегося абразивного элемента
1.5.2. Опасность трения или абразивного воздействия в результате движения работника
1.5.3. Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин
1.5.4. Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев
1.5.5. Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
1.5.6. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)
1.5.7. Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами
1.6. Опасность заваливания
1.6.1. Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями
1.6.2. Опасность заваливания ветхими элементами зданий, кровли, стен
1.6.3. Опасность заваливания частично собранными конструкциями или сооружениями
1.6.4. Опасность заваливания строительными лесами, лестницами
1.7. Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков
1.8. Опасность разрыва
2. Электрические опасности
2.1. Опасность воздействия электрического тока
2.1.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В
2.1.2. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением более 1000 В
2.1.3. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) до 1000 В
2.1.4. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) более 1000 В
2.2. Другие электрические опасности
2.2.1. Опасность попадания под шаговое электричество
2.2.2. Опасность поражения электростатическим зарядом
2.2.3. Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте
2.2.4. Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги
2.2.5. Опасность поражения при прямом попадании молнии
2.2.6. Опасность косвенного поражения молнией
3. Термические опасности
3.1. Опасность ожога
3.1.1. Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру
3.1.2. Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру
3.1.3. Опасность ожога из-за контакта с газом, имеющим высокую температуру
3.1.4. Опасность ожога от воздействия открытого пламени
3.1.5. Опасность ожога роговицы глаза
3.2. Опасность обморожения
3.2.1. Опасность обморожения из-за контакта с поверхностью, имеющей низкую температуру
3.2.2. Опасность обморожения из-за контакта с жидкостью, имеющей низкую температуру
3.2.3. Опасность обморожения из-за контакта с газом, имеющим низкую температуру
4. Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности
4.1. Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха
4.2. Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха
4.3. Опасность воздействия влажности
4.4. Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха пониженной температуры
5. Опасности из-за недостатка кислорода в воздухе
5.1. Опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях
5.2. Опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями
5.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях
5.4. Опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах
6. Барометрические опасности
6.1. Опасность воздействия повышенного барометрического давления
6.2. Опасность воздействия пониженного барометрического давления
6.3. Опасность воздействия резкого изменения барометрического давления
7. Опасности, связанные с воздействием химического фактора
7.1. Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ
7.2. Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
7.3. Опасность отравления из-за случайного попадания внутрь опасных веществ
7.4. Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза
8. Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия
8.1. Опасность воздействия пыли на глаза
8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
8.3. Опасность воздействия пыли на кожу
9. Опасности, связанные с воздействием биологического фактора
9.1. Опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов
9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов;
9.3. Опасность заражения вследствие инфекции
9.4. Опасности из-за укуса переносчиков инфекций
10. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса
10.1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей
10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей
10.3. Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях
10.4. Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
10.5. Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
10.6. Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°
10.7. Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом, в течение рабочей смены
10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора
10.9. Опасность психических нагрузок, стрессов
10.10. Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте
10.11. Опасность травмирования во время проведения тренировки
11. Опасности, связанные с воздействием шума
11.1. Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
11.2. Повышенный уровень инфразвуковых колебаний
11.3. Повышенный уровень ультразвуковых колебаний (воздушный и контактный ультразвук)
12. Опасности, связанные с воздействием вибрации
12.1. Опасность воздействия локальной вибрации
12.2. Опасность воздействия общей вибрации
13. Опасности, связанные с воздействием световой среды
13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне
13.2. Опасность повышенной яркости света
13.3. Опасность пониженной контрастности
14. Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений
14.1. Опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля
14.2. Опасность, связанная с воздействием электростатического поля
14.3. Опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля
14.4. Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты
14.5. Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты
14.6. Опасность от электромагнитных излучений
14.7. Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения
14.8. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения
15. Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений:
15.1. Опасность, связанная с воздействием гамма-излучения
15.2. Опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения
15.3. Опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и нейтронного излучений
16. Опасности, связанные с воздействием животных
16.1. Опасность укуса животным
16.2. Опасность разрыва животным
16.3. Опасность раздавливания животным
16.4. Опасность заражения животным
16.5. Опасность воздействия выделений животного
17. Опасности, связанные с воздействием насекомых
17.1. Опасность укуса насекомого
17.2. Опасность попадания в организм насекомого
17.3. Опасность инвазий гельминтов
18. Опасности, связанные с воздействием растений
18.1. Опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями
18.2. Опасность ожога выделяемыми растениями веществами
18.3. Опасность пореза растениями
19. Опасность утонуть
19.1. Опасность утонуть в водоеме
19.2. Опасность утонуть в технологической емкости
19.3. Опасность утонуть в момент затопления шахты
20. Опасность расположения рабочего места
20.1. опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных передач
20.2. Опасность при выполнении альпинистских работ
20.3. Опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона рабочей поверхности
20.4. Опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине
20.5. Опасность, связанная с выполнением работ под землей
20.6. Опасность, связанная с выполнением работ в туннелях
20.7. Опасность выполнения водолазных работ
21. Опасности, связанные с организационными недостатками
21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций
21.2. Опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ
21.3. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий
21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи
21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии
21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда
22. Опасности пожара
22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
22.2. Опасность воспламенения
22.3. Опасность воздействия открытого пламени
22.4. Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды
22.5. Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе
22.6. Опасность воздействия огнетушащих веществ
22.7. Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений;
23. Опасности обрушения
23.1. Опасность обрушения подземных конструкций
23.2. Опасность обрушения наземных конструкций
24. Опасности транспорта
24.1. Опасность наезда на человека
24.2. Опасность падения с транспортного средства
24.3. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами
24.4. Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов
24.5. Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления
24.6. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия
24.7. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ
24.8. Опасность травмирования в аварийной ситуации при перемещении на самолете
24.9. Опасность травмирования в аварийной ситуации при перемещении на поезде
24.10. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле
24.11. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автобусе
25. Опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов
25.1. Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи
26. Опасности насилия
26.1. Опасность насилия от враждебно настроенных работников
26.2. Опасность насилия от третьих лиц
27. Опасности взрыва
27.1. Опасность самовозгорания горючих веществ
27.2. Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара
27.3. Опасность воздействия ударной волны
27.4. Опасность воздействия высокого давления при взрыве
27.5. Опасность ожога при взрыве
27.6. Опасность обрушения горных пород при взрыве
28. Опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты
28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека
28.2. Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты

Приложение N 4
к Методическим указаниям

Классификатор 4. Последствия

Код	Последствие	
1.	Травмирование	
1.1.	Ушиб тела	
1.2.	Ушиб головы	
1.3.	Ушибы внутренних органов	
1.4.	Ожог рук	
1.5.	Ожог тела	
1.6.	Обморожение	
1.7.	Перелом конечностей	
1.8.	Перелом позвоночника	
1.9.	Черепно-мозговая травма	
1.10.	Разрывы тканей органов	
1.11.	Порез рук	
1.12.	Порез тела	
1.13.	Поражение глаз	
1.14.	Электротравма	
1.15.	Ссадина, мелкий порез	
1.16.	Поражение легких	
1.17.	Смерть	
1.18.	Поражение кожи	
1.19.	Тепловой удар	
2.	Заболевание	
2.1.	Заболевания дыхательных путей	
2.2.	Заболевания опорно-двигательной системы	
2.3.	Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)	
2.4.	Заболевания кожи	
2.5.	Заболевания, связанные с производственной вибрацией	
2.6.	Заболевания, связанные с биологическими факторами	
3.	Общие	
3.1.	Ухудшение здоровья	
3.2.	Повышенная утомляемость	

Приложение N 5
к Методическим указаниям

Карта исходных сведений для оценки уровней профессиональных рисков N ___

Номер рабочего места, Наименование профессии (должности) работника
Наименование структурного подразделения:
	Код ОК-016-94	
Численность работающих:			
Всего работников				

N
п/п	Выполняемые работы/Места выполнения работ/Нештатные и аварийные ситуации	Источники риска	Средства индивидуальной и коллективной защиты	Документы (Код и Наименование)	
	1	2	3	4	
1		Здания и сооружения:
Инструменты и приспособления:
Оборудование:
Сырье и материалы:
Технологические операции:
Поведение человека:			
2		Инструменты:
Оборудование:
Сырье и материалы:
Технологические операции:
Поведение человека:
Аварийные ситуации:			

Руководитель структурного подразделения: ___________________________
Специалист группы по идентификации опасностей и оценке рисков: _____________

Приложение N 6
к Методическим указаниям

Перечень выявленных (идентифицированных) и оцененных рисков

N
п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня проф. риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение (приемлемость) к уровню проф. риска	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2								

Приложение N 7
к Методическим указаниям

Протокол осмотра места нахождения работников при выполнении работ

Протокол N ___ от ______________

идентификация источников риска и факторов риска на рабочем месте

Объект осмотра: ___________________

Строка 010. Источники и факторы риска

Здания и сооружения (цех, вышки, трубы, трубопроводы)	Территория (проходы, проезды, рельсы, покрытие)	
1.			41.		
2.			42.		
3.			43.		
4.			44.		
5.			45.		
6.			46.		
7.			47.		
8.			48.		
9.			49.		
10.			50.		
Оборудование (электрическое, подъемное, краны, стационарное, станки, переносное, конвейеры, баллоны)	Коммуникации (трубы с паром, жидкостью, газом, электропровода, сырьепроводы)	
11.			51.		
12.			52.		
13.			53.		
14.			54.		
15.			55.		
16.			56.		
17.			57.		
18.			58.		
19.			59.		
20.			60.		
Инструменты и приспособления (ручной инструмент, электрический инструмент, лестницы)	Присутствие людей (работники, подрядчики, внешние гражданские лица)	
21.			61.		
22.			62.		
23.			63.		
24.			64.		
25.			65.		
26.			66.		
27.			67.		
28.			68.		
29.			69.		
30.			70.		
Сырье и материалы (используемые, складированные, твердые, жидкие, сыпучие, газы, пыль, в емкостях)	Транспорт	
	71.		
	72.		
31.			73.		
32.			74.		
33.			75.		
34.			76.		
35.			77.		
36.			78.		
37.			79.		
38.					
39.					
40.					

Строка 020. Меры управления профессиональными рисками

N	Выполняемые работы/Места выполнения работ/Нештатные и аварийные ситуации	Источники риска	Опасность	Меры управления риском	
	1	2	3	4	
1.				Технические:
1. _______________________	
				Организационные:
2. _______________________	
				СИЗ:
3. _______________________	
2.				Технические:
4. _______________________	
				Организационные:
5. _______________________	
				СИЗ:
6. _______________________	

Строка 030. Контрольный список осмотра места нахождения работников

N	Содержание вопросов	Да/Нет	Комментарий	
	1	2	3	
1	Защитные устройства и защитные переключатели находятся на своем месте и в рабочем состоянии?			
2	Имеются повреждения коммуникаций (труб, электропроводов (свищи, течь, отсутствие изоляции)?			
3	Имеются поврежденные корпуса оборудования?			
4	Существует ли возможность доступа к управлению или внутреннему устройству оборудования лицами, не имеющими допуска?			
5	Имеется ли оборудование без необходимых обозначений характеристик на корпусах?			
6	Имеются ли какие-либо повреждения устройств управления: панелей управления, переключателей, розеток вилок, кранов?			
7	Возможно ли использовать инструменты и оборудование не по назначению?			
8	Существует ли возможность попадания воды, пыли, газа или другого сырья на рабочее место, инструменты и оборудование?			
9	Возможно ли проводить работы на опасном расстоянии от оборудования, активного сырья или материалов, которые вызывают травмы при контакте?			

Руководитель структурного подразделения: __________________
Специалист группы по идентификации опасностей и оценке рисков: _____________
Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда профсоюзной организации _________________

Приложение N 8
к Методическим указаниям

Анкета опроса работника о профессиональных рисках

Анкета N ____ от ___________________
идентификация источников риска, факторов риска и опасностей

Работник: _________________
Рабочее место (должность, профессия): _________________________
Подразделение (цех, участок): ____________________________

N	Формулировка вопроса	Идентифицируемая опасность	Комментарий	
	1	2	3	
1.	Есть ли источник опасного и вредного производственного фактора (возможного ущерба)?			
2.	Каким образом может быть причинен ущерб?			
3.	Кому может быть причинен ущерб?			
4.	Вспомогательные вопросы:			
5.	Имеет ли место передвижение (падение) на различных уровнях?			
6.	Возможно ли падение людей с высоты?			
7.	Возможно ли падение инструментов, материалов, например, с высоты (или их выброс)?			
8.	Имеют ли место несоответствующие размеры проходов из-за отсутствия согласованности габаритов?			
9.	Связано ли появление опасных и вредных факторов с подъемом (обработкой) инструментов, материалов и др.?			
10.	Какие на Ваш взгляд опасности возникают при сборке, выполнении работ по обслуживанию, ремонту и демонтажу агрегатов и вводе машин в эксплуатацию?			
11.	Какие опасности возникают при движении транспортных средств по территории организации, или при движении их по дороге?			
12.	Вы слышали о случаях возгорания в организации?			
13.	Что является источником шума или вибрации на рабочем месте?			
14.	Какие вещества, применяемые на рабочем месте, могут нанести вред организму человека при попадании на кожный покров, или вовнутрь?			
15.	Каким образом на рабочем месте осуществляются погрузочно-разгрузочные работы?			
16.	Как Вы считаете, освещение на рабочем месте достаточное для выполнения работы?			
17.	Бывает ли так, что полы скользкие?			

Комментарии и предложения:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Специалист группы по идентификации опасностей и оценке рисков: _____________
Работник, который отвечал на вопросы: _____________________

Приложение N 9
к Методическим указаниям

Карта оценки уровней профессиональных рисков

Наименование организации
ИНН ______________ адрес _______________________________________

КАРТА N _____
оценки уровней профессиональных рисков

Наименование профессии (должности) работника
Наименование структурного подразделения:
			Код ОК-016-94	
Строка 010. Численность работающих:				
Всего работников					

Строка 020. Выполняемые работы:

N	Выполняемые работы/Места выполнения работ/Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий	
1	2	3	4	
1.				

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

N	Опасность	Выполняемая работа	Источник риска	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к уровню риска	
1	2	3	4	5			
		Выполняемые работы:
Места выполнения работ:		Технические меры:
Организационные меры
Средства индивидуальной защиты:			

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов использованных при оценке профессиональных рисков:
Дата составления карты:
Лица, проводившие оценку уровней профессиональных рисков:

_____________             _____________________            ____________________
 (должность)                     (Ф.И.О.)                        (подпись)
_____________             _____________________             ____________________
 (должность)                     (Ф.И.О.)                        (подпись)

С результатами оценки уровней профессиональных рисков ознакомлен(ы):

   _______________   ____________________
       (Ф.И.О.)           (подпись)
   _______________   ____________________
       (Ф.И.О.)           (подпись)

Приложение N 10
к Методическим указаниям

Реестр опасностей организации

                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                                 ________________________
                                                        (должность)
                                                 ________________________
                                                           (ФИО)
                                                 ________________________
                                                         (подпись)
                                                 "___" _________ 20___ г.

Организация __________________, ИНН __________, Адрес __________________

Реестр опасностей организации

N	Опасность	Количество работников/Рабочих мест	Распределение работников по уровню риска	Интегральная оценка уровня риска	
			Низкий	Средний	Высокий		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с нетоковедущим, но токопроводящим частям оборудования, оказавшиеся под напряжением менее 1000 В из-за неисправности изоляции или защитных устройств						
2.	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов						
3.	...						

Работники, проводившие оценку уровней профессиональных рисков:

____________ __________________ ___________________ _______________
 (должность)       (Ф.И.О.)           (подпись)          (дата)

Приложение N 11
к Методическим указаниям

Реестр приоритетных рисков в области охраны труда

                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                                 ________________________
                                                        (должность)
                                                 ________________________
                                                           (ФИО)
                                                 ________________________
                                                         (подпись)
                                                "___" __________ 20___ г.

             Реестр приоритетных рисков в области ПБ и ОТ
       _________________________________________________________
         (наименование организации, структурное подразделение)
                              за 20___ год

N	Опасность	Уровень проф. риска работника	Возможные последствия	Необходимые меры управления	Ответственное лицо по внедрению и контролю мер управления	
1	2	3	4	5	6	

						

Руководитель службы охраны труда                  _____________  ________________________  ___________
                                                    (подпись)     (расшифровка подписи)      (дата)

Приложение N 12
к Методическим указаниям

План мероприятий по управлению профессиональными рисками

                                                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                                                                 ________________________
                                                                                        (должность)
                                                                                 ________________________
                                                                                           (ФИО)
                                                                                 ________________________
                                                                                         (подпись)
                                                                                "___" __________ 20___ г.

План мероприятий по обеспечению требований охраны труда на _____ год

N
п/п	Наименование (содержание) мероприятия	Стоимость выполнения, тыс. руб.	Срок выполнения	Ответственные за выполнение	Должностное лицо, осуществляющее контроль	Наименование снижаемого риска	Текущее значение уровня риска (низкий, средний, высокий)	Значение максимального возможного ущерба, тыс. руб.	Основание для выполнения мероприятия	Достигаемая стратегическая цель	Отметка о выполнении	
		План	Факт										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Руководитель службы охраны труда организации Корпорации
___________________ "____" ________________ 20___ г.

  СОГЛАСОВАНО:                                       ДОВЕДЕНО:
Руководители структурных подразделений             Должностные лица, осуществляющие контроль
организации Корпорации                             выполнения плана
  ___________________                                ___________________
  ___________________                                ___________________
  ___________________                                ___________________
Председатель первичной профсоюзной организации
__________________________________________

Приложение N 13
к Методическим указаниям

Перечень рабочих мест, подлежащих оценке уровней профессиональных рисков

                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                                 ________________________
                                                        (должность)
                                                 ________________________
                                                           (ФИО)
                                                 ________________________
                                                         (подпись)
                                                "___" __________ 20___ г.

   Перечень рабочих мест, подлежащих оценке профессиональных рисков
        _______________________________________________________
                       (наименование организации)

	Подразделение	Номер рабочего места	Наименование рабочего места	Код профессии (ОК-01694)	Ответственное лицо за оценку профессиональных рисков	Срок проведения оценки профессиональных рисков	
	1	2	3	4	5	6	

							

Руководитель службы охраны труда                  _____________  ________________________  ___________
                                                    (подпись)     (расшифровка подписи)      (дата)

Приложение N 14
к Методическим указаниям

План
корректирующих мероприятий, направленных на повышение эффективности работ по управлению профессиональными рисками

                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                                 ________________________
                                                        (должность)
                                                 ________________________
                                                           (ФИО)
                                                 ________________________
                                                         (подпись)
                                                "___" __________ 20___ г.

  План корректирующих действий, направленных на повышение эффективности
             работ по управлению профессиональными рисками
          _____________________________________________________
                     (наименование организации)

	Корректирующее действие (мероприятие)	Ожидаемый эффект	Ответственное лицо за выполнение	Срок выполнения	
	1	2	3	4	

					

Руководитель службы охраны труда                  _____________  ________________________  ___________
                                                    (подпись)     (расшифровка подписи)      (дата)

Приложение N 2
к приказу Госкорпорации "Росатом"
от 29 декабря 2020 N 1/1654-П

Перечень
организаций Госкорпорации "Росатом", с которыми подписаны регламенты по взаимодействию между хозяйственным обществом/федеральным государственным унитарным предприятием и Госкорпорацией "Росатом"

АО "АТА";
АО "Атомкомплект";
АО "Атомредметзолото";
АО "Атомэнергомаш";
АО "Гринатом";
АО "Концерн Росэнергоатом";
АО "Наука и инновации";
АО РАОС;
АО "РЭИН";
АО "Русатом Сервис";
АО "РХК";
АО "ТВЭЛ";
АО "Техснабэкспорт";
АО "ЦентрАтом";
АО ИК "АСЭ";
АО НПК "Химпроминжиниринг";
АО "РИР";
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ";
АО "НИКИЭТ";
АО "РАСУ";
АО "НоваВинд".